|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2.0 200 CV AT8 AWD** | **2.2 180 CV AT8 RWD** |
| **MOTOR** |
| **Número de cilindros, disposición** | 4, en línea | 4, en línea |
| **Cilindrada (cm3)**  | 1995 | 2143 |
| **Diámetro x carrera (mm)** | 84x90 | 83x99 |
| **Válvulas por cilindro** | 4 | 4 |
| **Comprsión** | 10:1 | 15,5:1 |
| **Potencia máxima kW @ rpm** | 148 KW @ 4500 | 133 KW @ 3750 |
| **Par máximo Nm @ rpm** | 330 NM@ 1750 | 450 NM@ 1750 |
| **Tipo de combustible** | Gasolina | Diésel |
| **CAJA DE CAMBIOS** |
| **Transmisión** | Integral | Trasera |
| **Caja de cambios** | 8-speed automática | 8-speed automática |
| **1a** | 5,000 | 5,000 |
| **2a** | 3,200 | 3,200 |
| **3a** | 2,143 | 2,143 |
| **4a** | 1,720 | 1,720 |
| **5a** | 1,314 | 1,314 |
| **6a** | 1,000 | 1,000 |
| **7a** | 0,822 | 0,822 |
| **8a** | 0,640 | 0,640 |
| **Marcha atrás** | 3,456 | 3,456 |
| **Relación final** | 3,73 | 3,27 |
| **PRESTACIONES** |
| **Aceleración: 0-100 km/h (s)**  | 7,2 | 7,6 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 215 | 210 |
| **CONSUMO Y EMISIONES** |
| **Normativa** | Euro 6b | Euro 6b |
| **Consumo - urbano (l/100km)** | 8,9 | 5,5 |
| **Consumo - extra-urbano (l/100km)** | 5,9 | 4,3 |
| **Consumo - combinado (l/100km)** | 7 | 4,7 |
| **CO2 emisiones - urbano (g/km)** | 205 | 145 |
| **CO2 emisiones - extra-urbano (g/km)** | 136 | 114 |
| **CO2 emisiones – combinado (g/km)** | 161 | 124 |
| **PESO Y DIMENSIONES** |
| **Peso en vacíon (kg)** | 1660 | 1604 |
| **Capacidad de arrastre con frenos (kg)** | 2000 | 1700 |
| **Capacidad de arrastres sin frenos (kg)** | 750 | 750 |
| **Altura (mm)** | 1671 | 1666 |
| **Anchura (mm)** | 1903 (excl. retrovisores) | 1903 (excl. retrovisores) |
| **Longitud (mm)** | 4687 | 4687 |
| **Distancia entre ejes (mm)** | 2818 | 2818 |
| **Capacidad del maletero**  | 525 | 525 |
| **Capacidad del depósito (litros)** | 64L | 58L / 64L opt |
| **OTROS** |
| **Radio de giro (m)** | 11,7 | 11,7 |
| **Ratio de dirección** | 12 | 12 |
| **Profundidad de vadeo (mm)** | 480 | 480 |